**特定电磁波治疗器-公共参数**

1 、治疗板直径：φ166mm

2 、额定电压：220V (伏特),50HZ(赫兹)

3、输入功率：250VA (伏安)

4 、电磁波谱范围：2μm-25μm (微米)

5、工作寿命：>2000小时

6、活动臂伸缩范围：0-780mm

7、电源盒升降范围：0-500mm

8、治疗头转角：360度旋转

9、定时范围：0-60分钟

10、五脚折叠脚架，带配重块设计

11、五脚折叠脚架；金属脚轮支架5个，≥2个带刹车功能

12、有倾倒自动断电功能

李